采购需求
[bookmark: _Toc24710][bookmark: _Toc144881037][bookmark: _Toc144887806]前注:
[bookmark: _Toc144887807][bookmark: _Toc144881038]根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足响应文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
[bookmark: _Toc144881039][bookmark: _Toc144887808]一、采购需求前附表 
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	供应商在完成供货安装并验收合格后，支付合同价款的100%。

	2
	供货及安装地点
	淮南市卫生学校

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30日历天

	4
	免费质保期
	验收合格之日起 3 年


[bookmark: _Toc144887809][bookmark: _Toc144881040]二、采购需求
	[bookmark: _GoBack]序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	▲64路网络录像机
	1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥9个SATA接口，≥16个报警输入接口、≥8个报警输出接口、≥1个DV12V输出接口
2、支持≥64路网络视频接入，支持≥384Mbps接入、≥384Mbps存储、≥384Mbps转发
3、可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示。
4、可支持的音频编码格有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz；。
5、★支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现。
6、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能
7、支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入
8、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询
9、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式
10、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能
11、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
12、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
13、支持预览图像与回放图像的电子放大
14、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
15、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
16、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储
17、支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储
18、支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
19、支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
20、支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球
21、支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示
22、为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投监控产品制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书复印件并加盖制造商公章，须为制造商自有，分子公司证书无效。
23、★支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式。
24、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面。
25、设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志。
26、★支持CGI命令配置设备配置参数。
上述加★参数须出具国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
	台
	5
	每栋楼一台

	2
	硬盘
	≥8TB监控硬盘
	块
	12
	利旧4T10块，

	3
	400W网络高清半球摄像机
	1、采用≥400万1/3英寸CMOS图像传感器
2、★智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警。
3、智能行为分析功能检验；
4、当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;
5、a)绊线入侵;
6、b)区域入侵;
7、样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置≥6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;
8、可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;
9、支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A-&gt;B、B-&gt;A、A&lt;-&gt;B3种规则;
10、支持灵敏度设置0~10;
11、当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测。
12、★设备内置≥2颗混合补光灯,可同时开启≥2颗红外补光灯或≥2颗白光补光灯。
13、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
14、★设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作。
15、内置≥1个麦克风
16、支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
17、支持≥IP67防护等级
上述加★参数须出具国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
	台
	97
	1-5号楼楼梯加水房

	4
	400W网络高清枪式摄像机
	1、采用国家认可的第三方400万1/3英寸CMOS图像传感器
2、设备内置≥4颗混合补光灯,可同时开启≥4颗红外补光灯或≥4颗白光补光灯。
3、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
4、补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与样机照射方向一致。
5、补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠。
6、智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警。
7、智能行为分析功能检验:
8、当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;
9、a)绊线入侵;
10、b)区域入侵;
11、样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置≥6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;
12、可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;
13、支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A-&gt;B、B-&gt;A、A&lt;-&gt;B3种规则;
14、支持灵敏度设置0~10;
15、当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测。
16、当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
17、设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角。
18、内置≥1个麦克风
19、设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作。
20、支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
21、支持≥IP67防护等级
	台
	10
	1-5号楼楼顶

	5
	24口POE千兆交换机
	1、交换容量：交换容量≥52Gbps；包转发率：包转发率≥38.69Mpps。
2、端口类型：24个千兆电口，2个千兆SFP。
3、二层功能：支持MAC地址≥8K。
4、★PoE 支持POE/POE+，POE功率超过370W，并提供官网链接及截图。
5、长期工作温度：长期工作环境温度范围：0℃~45℃。
6、长期工作湿度：长期工作环境相对湿度为5%~95%。
7、★工作模式：支持标准模式、端口隔离、汇聚上联、流控关闭四种工作模式，并提供官网链接及截图。
	台
	5
	5栋楼监控汇聚

	6
	8口POE交换机（8+2)
	层级: 二层
交换容量: ≥2Gbps
包转发率: ≥1.488Mpps
业务端口/槽位描述: Port 1-8:8 ×  10/100Mbps (PoE);Port 9-10:2 ×  10/100Mbps
PoE功率: Port 1-8≤30W，总功率≤125W
PoE协议: IEEE 802.3af；IEEE 802.3at
PoE端口数: ≥8个
接入电口: ≥10个
上行电口: ≥2个
电口速率: ≥100Mbps
上行电口速率: ≥100Mbps
	台
	10
	5栋楼监控汇聚

	7
	显示器
	1、规格：≥55寸；
2、分辨率：1920*1080；
3、可视角度：垂直：≥178°，水平：≥178°；
4、亮度：≥350cd/m²；对比度：≥1000：1；
5、响应时间≤5ms；
6、安卓系统：Android  7.以及上1；
7、整机外壳采用金属材质，抗撞防刮抗腐蚀，表面无尖锐边缘或凸起，保证安全使用；
★8、视觉舒适度：( VIcO指数）范围在0-1级,满足CSA035.2-2017标准（出具国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
★9、防火等级：为保证产品使用安全，箱体内部的线材均采用符合低烟无卤标准JB/T10491-2004,关键原材料采用防火材料，防火等级达到国际最高标准BS476等级（出具国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
10、自定义开机画面,开机Logo制定，电源支持热拔插,避免临时断电影响屏幕使用；
11、电控系统：漏电保护开关，漏电保护、过压保护。微电脑定时开关,分时段定时控制机器启停,防雷器,防雷等级C级,防止瞬间感应雷击；
12、节目支持：支持图片、视频、音频、文档、时间日期、天气、网页、流媒体直播信号；
13、页面自动跳转：当处于主页面时，10s不进行操作画面会自动跳转到节目播放页面;当处于子页面时60s不进行操作画面会自动跳转到主页面；
14、日程管理：可按起止日期、星期、循环每日,设定一天各时间段的关联节目,并对大屏进行下发播放（可批量下发）。
	台
	5
	宿舍值班室使用

	8
	机柜
	≥1.2米机柜
	台
	3
	

	9
	网线
	超五类网线
	箱
	15
	传输部分

	10
	电源线
	≥2*1.0国标电源线
	卷
	2
	

	11
	辅材及安装调试
	线管等辅材及安装调试
	项
	1
	辅材及安装调试


三、报价要求 本项目报总价，报价包含完成本项目所需的一切费用。中标后采购人不再另行追加任何费用，请投标人自行考察并综合考虑报价风险。
四、其他要求
本项目时间要求严格，签订合同后30日历天内必须完成供货及安装，否则视为投标人违约。

